** 物料检验记录单 *NO*:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料名称：ADUM4160BRWZRC  信号隔离 | | | 规格型号：ADUM4160BRWZRC | | | 物料编码：E03-00-001 | | | 采购单号：P16001 | | | 送检日期： | |
| 供应商：昴氏（上海）电子贸易有限公司 | | | 送检数量：8 | | | 检验方法：☑全检 □抽检/抽检数量：\_\_\_\_\_\_ | | | | 类别：☑外购件 □外协件 □半成品 | | | |
| 检验项目 | 检验标准 | | 检验结果（实测值） | | | | | | | | 合格数 | 不合格数 | 单项判定 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | |
| 外观 | 1.表面应光洁完好，无划痕、脏污等，印字应标准、清晰；  2.各引脚无氧化、无锈迹、无污物等。 | | ☑符合要求 □ 不符合要求 | | | | | | | | 8 | 0 | ☑合格 □不合格 |
| 尺 寸 检 验 |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  | □合格 □不合格 |
|  | |  |  |  | |  |  | | |  |  | □合格 □不合格 |
|  | |  |  |  | |  |  | | |  |  | □合格 □不合格 |
|  | |  |  |  | |  |  | | |  |  | □合格 □不合格 |
|  | |  |  |  | |  |  | | |  |  | □合格 □不合格 |
| 性 能 | 型号规格 | | ADUM4160BRWZRC | ADUM4160BRWZRC | ADUM4160BRWZRC | | ADUM4160BRWZRC | ADUM4160BRWZRC | | | 8 | 0 | ☑合格 □不合格 |
|  | |  |  |  | |  |  | | |  |  | □合格 □不合格 |
|  | |  |  |  | |  |  | | |  |  | □合格 □不合格 |
|  | |  |  |  | |  |  | | |  |  | □合格 □不合格 |
|  | |  |  |  | |  |  | | |  |  | □合格 □不合格 |
| 其它 |  | |  |  |  | |  |  | | |  |  | □合格 □不合格 |
| **检验结论：** □合格 □不合格  **检验员/日期：** | | | | | | **不合格品处理：** □退/换货 □返修/返工 □让步接收 □报废  **复核/日期：** | | | | | | | |
| 备注 | | 本表仅记录前4PCS，数量超过5PCS以上填写其检测结果的范围（最小值～最大值）。 | | | | | | | | | | | |